2025年唐山市危化品产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数使用随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 执行GB 6819-2004标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |

表2 执行YB/T 5022-2016标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | YB/T 5022-2016 | YB/T 5022-2016 |
| 2 | 密度 | YB/T 5022-2016 | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 馏程 | YB/T 5022-2016 | GB/T 2282-2022 |
| 4 | 水分 | YB/T 5022-2016 | YB/T 5022-2016 |

表3 执行YB/T 5075-2010标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 密度 | YB/T 5075-2010 | GB/T 2281- 2008 |
| 2 | 水分 | YB/T 5075-2010 | GB/T 2288-2008 |
| 3 | 灰分 | YB/T 5075-2010 | GB/T 2295-2008 |
| 4 | 黏度 | YB/T 5075-2010 | GB/T 24209-2009 |
| 5 | 甲苯不溶物 | YB/T 5075-2010 | GB/T 2292-2018 |
| 6 | 萘含量 | YB/T 5075-2010 | YB/T 5078-2010 |

表4 执行GB/T 2283-2019标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | GB/T 2283-2019 | GB/T 2283-2019 |
| 2 | 颜色 | GB/T 2283-2019 | GB/T 8036-2009 |
| 3 | 密度 | GB/T 2283-2019 | GB/T 2281-2008 |
| 4 | 酸洗比色 | GB/T 2283-2019 | GB/T 8035-2009 |
| 5 | 溴价 | GB/T 2283-2019 | GB/T 1815-2019 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 2283-2019 | GB/T 1816-2019 |
| 7 | 水分 | GB/T 2283-2019 | GB/T 2283-2019 |

表5 执行GB/T 2284-2009标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
| 1 | 外观 | GB/T 2284-2009 | GB/T 2284-2009 |
| 2 | 颜色 | GB/T 2284-2009 | GB/T 8036-2009 |
| 3 | 密度（20℃） | GB/T 2284-2009 | GB/T 2281-2008 |
| 4 | 馏程 | GB/T 2284-2009 | GB/T 2282-2022 |
| 5 | 酸洗比色 | GB/T 2284-2009 | GB/T 8035-2009 |
| 6 | 溴价 | GB/T 2284-2009 | GB/T 1815-2019 |
| 7 | 水分 | GB/T 2284-2009 | GB/T 2284-2009 |

表6执行GB/T 2285-2018标准产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
| 1 | 外观 | GB/T 2285-2018 | GB/T 2285-2018 |
| 2 | 颜色 | GB/T 2285-2018 | GB/T 8036-2009 |
| 3 | 密度（20℃） | GB/T 2285-2018 | GB/T 2281-2008 |
| 4 | 初馏点（大气压101325Pa） | GB/T 2285-2018 | GB/T 2282-2022 |
| 5 | 终馏点（大气压101325Pa） | GB/T 2285-2018 | GB/T 2282-2022 |
| 6 | 酸洗比色 | GB/T 2285-2018 | GB/T 8035-2009 |
| 7 | 水分 | GB/T 2285-2018 | GB/T 2285-2018 |
| 8 | 中性试验 | GB/T 2285-2018 | GB/T 1816-2019 |
| 9 | 铜片腐蚀试验 | GB/T 2285-2018 | GB/T 8034-2009 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本使用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6819-2004 《溶解乙炔》

YB/T 5022-2016 《粗苯》

YB/T 5075-2010 《煤焦油》

GB/T 2283-2019 《焦化苯》

GB/T 2284-2009 《焦化甲苯》

GB/T 2285-2018 《焦化二甲苯》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽检产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽检产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。