唐山市儿童玩具（塑料玩具、毛绒、布制玩具）产品质量

监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：儿童玩具（塑料玩具、毛绒、布制玩具），各产品执行标准见下表。

表1 产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 儿童玩具 | GB 6675.2-2014 | 玩具安全 第2部分 机械与物理性能 |
| 2 | GB/T 9832-2007 | 毛绒、布制玩具 |

3 检验依据

表2 塑料玩具检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 正常使用-小零件 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |
| 2 | 正常使用-可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |
| 3 | 正常使用-模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |
| 4 | 可预见的合理滥用-小零件 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |
| 5 | 可预见的合理滥用-尖端 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |
| 6 | 可预见的合理滥用-模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | A | 否 |

表3 毛绒、布制玩具检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 2 | 活动关节的装配牢度 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 3 | 破洞 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 4 | 露底布 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 5 | 填充物 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 6 | 颗粒填充物内胆 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 7 | 完整性 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 8 | 质量 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 9 | 涂料附着牢度 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |
| 10 | 塑料件表面 | GB/T 9832-2007 | A | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C-一般质量项目

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。