唐山市旅游鞋（老人鞋）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

表1 抽样数量

|  |  |
| --- | --- |
| 产品种类 | 抽样数量 |
| 旅游鞋（老人鞋） | 3双（其中备样1双） |
| 注：如样品过小，可适当增加样品数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | |

2 抽查产品名称及执行标准

表2 产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 旅游鞋（老人鞋） | GB/T 15107-2013 | 旅游鞋 |

3 检验依据

表3旅游鞋（老人鞋）产品检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 感官质量 | GB/T 3903.3-2011 | B | 否 |
| 2 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T2886-2007 | B | 否 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 | B | 否 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 | B | 否 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T2882-2007 | B | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C类-一般质量项目

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB/T 15107-2013《旅游鞋》

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；标识项目不符合，判定为被抽查产品标识不符合,建议进一步规范。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。