唐山市学生文具类产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **检验依据** | **检验项目** | **方法标准** |
| 1 | 铅笔 | GB/T 26704-2022 | 外观、芯尖受力、铅芯直径、笔杆直径公差 偏心数、皮头拉力、笔杆结合牢度 | GB/T 26704-2022 |
| 2 | 橡皮擦 | QB/T 2309-2020 | 外观质量、橡胶橡皮擦（含合成材料）：硬度、老化后硬度差，塑料橡皮擦：硬度、迁移性 | QB/T 2309-2020 |
| 3 | 修正液 | QB/T 2655-2020 | 外观、涂后的干燥速度、涂膜强度、再次书写的可能性、覆盖能力、附着力 | QB/T 2655-2020 |
| 4 | 课业薄册 | QB/T 1437-2023 | 装钉、内芯定量、破页张数、脏迹、白页、印划线两面对线偏差、内芯张数、安全、内芯D65亮度 | QB/T 1437-2023  GB/T 451.2-2023  GB/T 7974-2013 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 26704-2022 《铅笔》

QB/T 2309-2020《橡皮擦》

QB/T 2655-2020《修正液》

QB/T 1437-2023《课业薄册》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。