唐山市羽绒服装类产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽样数量2件（件、条、套），其中1件（件、条、套）作为检验样品，1件（件、条、套）作为备用样品。

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：羽绒服装，各产品执行标准见表1。

表1 产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 羽绒服装 | GB 18401—2010 | 国家纺织产品基本安全技术规范 |
| GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 |
| GB/T 14272—2011 | 羽绒服装 |
| GB/T 14272—2021 | 羽绒服装 |
| GB/T 5296.4-2012 | 消费品使用说明　纺织品和服装使用说明 |

3 检验依据

表2 检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明 | GB/T 5296.-2012及相关产品标准 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 绒子含量及其允许偏差 | GB/T 14272—2021及相关产品标准 |
| 4 | 充绒量 | GB/T 14272—2021及相关产品标准 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。